
***Инструкция***

***для пользователей***

**Отклонитель на угол**

**alpsvet-1**


****

Отклонитель «alpsvet-1» является одной из разновидностей устройств защиты опорных линий (веревок) на острых или абразивных кромках с перегибом около 900 для использования в промышленном альпинизме.

Отклонитель «alpsvet-1» обеспечивает надежную защиту веревок от перерезания или перетирания, в отличие от распространенных мягких протекторов, например, из ПВХ. Другим отличием от обычных текстильных протекторов является возможность контроля состояния веревок на перегибе в любой момент времени, поскольку отклонитель не скрывает их из виду.

**Применение:** При использовании, отклонитель должен быть привязан к конструкции или опоре или , что менее предпочтительно, к самим веревкам. Для привязывания используется входящий в комплект репшнур.

Отклонитель предназначен для использования на перегибе с углом около 900 и устанавливается так, чтобы «Г»-образная деталь уходила за перегиб, а элемент из прямоугольных деталей (с логотипом «alpsvet.ru») – находился на окологоризонтальной поверхности крыши, площадки или конструкции.

Опорные линии (веревки) должны подходить под прямым углом к кромке (краю) крыши или площадки за которой они свесятся вниз (на которой и будет установлен отклонитель). (В случае, если веревки будут подходить к перегибу под иным углом **(нельзя!)** – возможно сползание их вбок по перегибу и опрокидывание отклонителя или соскакивание с него.)

Отклонитель ограниченно может использоваться в условиях повышенной влажности, но не предназначен для использования непосредственно в воде или условиях интенсивного намокания. После намокания отклонитель следует высушить в сухом помещении вдали от прямых источников тепла.

**Перед каждым использованием** отклонителя следует проверить:

- все гайки должны быть закручены, стопорное кольцо гайки должно быть на месте;

-нет ли люфта опорных валиков (что может свидетельствовать об сломе болта);

- состояние опорных боковых пластин на предмет отсутствие на них чрезмерного износа, изломов и трещин, особенно вокруг мест выхода болтов;

-отсутствие значительного протирания опорных валиков;

-отсутствие изгиба (продавливания) опорных валиков.

**В случае обнаружения каких-либо повреждений – использовать нельзя.**

**Ограничения использования:**

**Нельзя** использовать отклонитель таким образом, что бы нагрузка на него приходилась как на рычаг.

**Нельзя** использовать отклонитель «кверху ногами» - так, чтобы элемент с логотипом «alpsvet.ru» оказывался внизу, за перегибом, уже на вертикальном участке.

**Нельзя** использовать отклонитель на перегибах, существенно менее 900.

**Нельзя** использовать отклонитель на парапетах сопоставимой с ним ширины, когда веревки будут огибать парапет «П»-образно (в этом случае на горизонтальный элемент отклонителя и соответствующие валики будет приходиться удвоенная нагрузка, что не допустимо).

**Нельзя**  использовать отклонитель в качестве ролика на перегибе для подъема/спуска через него веревок под нагрузкой. Это может привести к протиранию алюминиевых валиков с образованием острых кромок в месте сквозного протирания, которые могут повредить веревку.

*Примечание: Допускается однократное использование отклонителя таким образом в случае необходимости спуска /подъема пострадавшего, находящегося на веревках, проходящих в этом отклонителе. После такого применения отклонитель следует подвергнуть тщательному осмотру и при возникновении повреждений – исключить из эксплуатации.*

**С осторожностью** следует использовать отклонитель в ситуациях, когда веревка входит в него сверху не горизонтально, а наискось сверху, не прижимая задний опорный валик отклонителя к поверхности крыши или площадки.

**Хранение:**

Отклонитель должен хранится в сухом помещении при комнатной температуре вдали от прямых источников тепла и химических веществ.

При возникновении вопросов или сомнений в пригодности к эксплуатации – свяжитесь с производителем: info@alpsvet.ru